**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**na dostawę**

**Zamiatarki fabrycznie nowej montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego**

**z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania**

**na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.**

**w formie leasingu operacyjnego**

kod CPV:

[**34921100-0**](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zamiatarki-drogowe-3637) **– zamiatarki drogowe**

**34100000-8 – pojazdy silnikowe**

**66114000-2 – usługi leasingu finansowego**

Dane techniczne zabudowy:

* Zamiatarka fabrycznie nowa
* Możliwość montowania na podwoziu samochodu ciężarowego
* Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, homologacja-dopuszczenie jednostkowe
* Ilość szczotek: 3
* Szerokość zamiatania min. 2.250 mm
* Maksymalne obroty szczotki: min 120/min
* Kąt pochylenia pojemnika (podczas wysypywania śmieci) min. 54 stopnie
* Możliwość składania szczotki – do pracy w wąskich ulicach
* Pojemność zbiornika na zmiotki netto (według normy EN 15429): min 5,5 m3
* Pojemność zbiornika na wodę min. 1.500 l
* Filtr wody
* Myjka wysokociśnieniowa150 bar, 15 l/min, z lancą
* Wąż spustowy wody brudnej na tylnej klapie zbiornika
* Agregat zamiatający ciągniony montowany po prawej stronie
* Regulacja nacisku szczotki talerzowej z kabiny
* Pulpit sterujący umieszczony w kabinie pojazdu
* Wskaźnik rezerwy poziomu wody na pulpicie
* Wskaźnik przeciążenia tylnej osi na pulpicie
* Możliwość sterowania dyszami wodnymi z pulpitu
* Ssawa na kołach
* Moc silnika zabudowy: min. 55kW (74,78 KM)
* Norma spalin urządzeń roboczych zgodna z aktualnie obowiązującymi normami zawartymi w dyrektywach
* Reflektor roboczy oświetlający miejsce sprzątania
* Światło ostrzegawcze na zamiatarce

Dane techniczne podwozia pod zabudowę:

* Silnik spełniający normę: Euro 6
* Moc silnika: min. 170 kW (231,14 KM)
* Kierownica po lewej stronie
* Skrzynia biegów: manualna
* Klimatyzacja
* Napęd: oś tylna
* Gwarancja: min. 2 lata
* Odległość producenckiego serwisu max. 350 km, czas reakcji max. 24h
* Producent zabudowy zapewnia serwisowanie częściami zamiennymi w okresie 10 lat

Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:

* LEASING OPERACYJNY – Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 35 miesięcy
* 35 równych rat leasingowych (oprocentowanie stałe – stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu)
* Wpłata wstępna– 20% wartości netto przedmiotu leasingu
* Opłata końcowa 1% wartości netto przedmiotu leasingu
* Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów, poza wprost wskazanymi przez wykonawcę w formularzu ofertowym
* Możliwość wykupu przedmiotu leasingu
* Waluta leasingu – zł.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca wraz z realizacją dostawy zobowiązany będzie do przeprowadzenia, w dniu dostawy pojazdu, szkolenia pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia oraz wystawić dokument potwierdzający udział pracowników Zamawiającego w szkoleniu.

**TERMIN DOSTAWY ZAMIATARKI: 10.01.2020 – 16.03.2020, nie później niż 16 marca 2020 roku.**